ver.7.8

様式例　補5－5（1/2）

車椅子[WC]・電動車椅子[EWC]　処方箋（一部姿勢保持装置[SS]を含む）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 氏名 |  | Ｓ・Ｈ・　　　年　　月　　日生 | 市町村（実施機関） |
| 名称・区分　WC 　□ 自走用　□ 介助用EWC　□ 標準形･低速用　□ 標準形･中速用　□ 簡易形･切替式　□ 簡易形･アシスト式基本価格　□標準　□頭頚部　　　□ モジュラー式(標準)　□ オーダーメイド式　□ レディメイド式機構加算　WC 　□ リクライニング　　　□ ティルト　　　□ ティルト・リクライニング　　　□ リフト　EWC　□ 手動リクライニング　□ 電動リクライニング　　　□ 電動ティルト□ 電動ティルト・リクライニング　　　□ 電動リフト基本構造　□後方大車輪(標準)　　　□前方大車輪　　□ ６輪構造　　□ 幅止め(　　本) |
| シート [WC]　\*EWC→p2□ スリング式(標準)□ 張り調整式-----□ 奥行き調整 | アームサポート□ フレーム一体型□ 独立型-----□ 固定式(標準)□ 跳ね上げ式□ 着脱式-----□ 高さ調整　 □ 角度調整 □ 拡幅 　□ 延長 [ 左・右 ] | クッション(カバー付き)□ 平面形状□ モールド-----□ ゲル素材□ 多層構造　立体編物□ 滑り止め□ 防水加工-----□ 座板 (□ クッション一体型)□ 背クッション (□ 滑り止め) |
| バックサポート□ スリング式(標準)□ 張り調整式-----□ ワイドフレーム□ バックサポート延長□ 高さ調整□ 背座角度調整□ 背折れ |
| ブレーキ [WC]□ 駐車ブレーキ(標準)　□ 延長-----□ 介助用ブレーキ□ フットブレーキ |
| 付属品ベルト部品□ 胸　□ 骨盤　□ 下腿　□ 足首ヘッドサポート□ 着脱式　　□ マルチタイプ□ 枕（オーダー・レディ）テーブル 　 \* ｶｯﾄｱｳﾄﾃｰﾌﾞﾙ→p2□ テーブル (□ 取付部品)転倒防止装置　　\*EWCは標準□パイプ　□ ｷｬｽﾀ付 (□ 折りたたみ)搭載台□ 呼吸器　□ 痰吸引　□ 携帯会話□ 携帯会話補助装置その他付属品 　 \*パッド→p2□ 車載用固定部品□ 杖たて□ 酸素ﾎﾞﾝﾍﾞ固定装置□ 栄養ﾊﾟｯｸ取付用ｶﾞｰﾄﾞﾙ架□ 点滴ﾎﾟｰﾙ□ 日よけ　□ 雨よけ　□ 泥よけ□ スポークカバー□ リフレクタ□ 高さ調整式手押しハンドル□ ガスダンパー□  |
| フット･レッグサポート□ 固定式(標準)□ 挙上式□ 着脱式□ 開閉着脱式□ 挙上･開閉着脱式-----□ レッグベルト全面張り |
| 駆動輪･主軸 [WC]□ 固定式(標準)□ 着脱式-----□ 車軸位置調整□ キャンバー角度変更□ 片手駆動□ レバー駆動 |
| フットサポート [WC]□ セパレート式(標準)□ ｾﾊﾟﾚｰﾄ式(二重折込式)□ 中折式-----□前後 □角度 □左右 調整-----(以下WC･EWC共通)□ ヒールループ□ アンクルストラップ□ ステップカバー |
| タイヤ□ エア(標準)□ ノーパンク |
| キャスタ [WC]□ ソリッド(標準)□ 衝撃吸収タイプ |
| ハンドリム（□ 滑り止め）[WC]□ プラスチック(標準)□ ステンレス□ アルミ-----□ ﾋﾟｯﾁ30mm超　□片手駆動 |
| 特記事項□ オーダーシート |
| 処方 | 年　　月　　日  | 医師名 |
| 処方 | 年　　月　　日  | 医師名 |

千葉県中央障害者相談センター・千葉県東葛飾障害者相談センター

第3章　様式例集

様式例　補5－5（2/2）

|  |
| --- |
| 電動車椅子特有　構造部品加算・付属品 |
| 操作ボックス□ 標準操作ボックス (標準) | シート [EWC]□ 板張り式(標準)　\*座板併用不可□ スリング式□ 張り調整式-----□ 奥行き調整 | 付属品 [EWC]□ パワーステアリング□ クライマーセット□ 手動スイングアーム□ 電動チンコントロール一式□ 手動チンコントロール一式□ 多用入力コントローラ□ 非常停止スイッチボックス□ 4方向スイッチボード□ 8方向スイッチボード□ 小型ジョイスティックボックス□ フォースセンサ□ 足用ボックス　□ 簡易1入力　□ ジョイスティックノブ□ 小ノブ・球ノブ・こけしノブ□ Uノブ・十字ノブ・ペンノブ・太長ノブ・T字ノブ・極小ノブ |
| 操作レバー□ 感度調整ｼﾞｮｲｽﾃｨｯｸ(標準)□ばね圧変更 |
| スイッチ□ 標準スイッチ(標準)□ 延長(　　本) |
| フットサポート [EWC]□ セパレート式(標準)□ ｾﾊﾟﾚｰﾄ式(二重折込式)-----□前後 □角度 □左右調整□ 金属製フットサポート |
| バッテリ標準形□ シールドバッテリ(標準)□ リチウムイオンバッテリ簡易形□ リチウムイオンバッテリ(標準)□ ニッケル水素バッテリ |
| ブレーキ [EWC]□ 電動or電磁ﾌﾞﾚｰｷ(標準) |
| キャスタ [EWC]□ エア(標準)□ ノーパンク |
| 特記事項 |

項目の選択方法

p1で [WC]表記項目はEWCの場合p2参照

p1で表記なし項目はWC･EWC共通

EWC簡易形のフレームはWCのため[WC] 表記項目から選択

姿勢保持装置(SS)の支持部を使用する際は

座(骨盤･大腿部)のみはWC･EWCとして、

背(体幹部)を含む場合はSSとして取り扱う

|  |
| --- |
| 姿勢保持装置　付属品・完成用部品 |
| 付属品 |
| カットアウトテーブル□ テーブル (□ 取付部品　□ 表面クッション張り)保持部品　□ 胸バッド　　□ 体幹パッド (□ 左・□ 右　□ 脱着機構)□ 腰部パッド　□ 骨盤パッド (□ 左・□ 右　□ 脱着機構) |
| 完成用部品 |
| 支持部　骨盤･大腿部□ ロホ（□ 1バルブ　□ クワドトロ）□ J2（□ クッション　□ ディープクッション）□ メリディアン（□ メリディアン　□ メリディアンウェーブ）□ スティムライト（□ スリムライン　□ スリムラインXS　□ クラシック　□ クラシックXS）□ その他（支持部　体幹部ほか）□ □ □ □ □  |

千葉県中央障害者相談センター・千葉県東葛飾障害者相談センター

第3章　様式例集